






MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE LUMINOSA INTERATIVA EM LAGO ARTIFICIAL



LOCAL: PRAÇA DOS TRABALHADORES “SAPOLÂNDIA” – BAIRRO VALE DO SOL – DORES DO INDAIÁ/ MG.
[image: ]PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
Estado de Minas Gerais - CNPJ: 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário, 268 – Rosário – CEP: 35.610-000
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVÊNIOS
(37) 3551- 6260


8 / 20




I – INFORMAÇÕES GERAIS
OBJETIVO DO SERVIÇO: Instalação completa de fonte luminosa interativa em lago artificial já existente, situado na Praça dos Trabalhadores (“Sapolândia”), compreendendo o fornecimento e a instalação do sistema de recalque, do sistema de filtragem e tratamento de água, dos jatos d’água, do sistema de iluminação subaquática e do sistema de automação/comando, de modo a entregar o equipamento à Contratante em pleno e regular funcionamento.
LOCAL: Praça dos Trabalhadores (“Sapolândia”), Centro, Dores do Indaiá/MG.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá/MG.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme cronograma físico-financeiro e edital do respectivo processo licitatório, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço, somente sendo admitida prorrogação nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica formal aceita pela Fiscalização.

II – OBJETO
Contratação de empresa especializada para instalação completa de fonte luminosa interativa em lago artificial já existente na Praça dos Trabalhadores (“Sapolândia”), no Município de Dores do Indaiá – MG, sob regime de empreitada por preço global, com critério de julgamento pelo menor preço global, nas qualidades e condições de execução descritas neste instrumento.

III – GENERALIDADES
Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os serviços, materiais, equipamentos e procedimentos técnicos necessários à execução completa da instalação da fonte luminosa interativa no lago artificial já existente na Praça dos Trabalhadores, cujo acompanhamento técnico é de responsabilidade do Departamento de Engenharia e Convênios da Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá/MG.
A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes deste memorial descritivo, do projeto executivo a ser apresentado pela Contratada e das normas técnicas vigentes.
Em caso de divergência entre este memorial e o projeto executivo, ou entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerá sempre a solução tecnicamente mais restritiva e de maior segurança, cabendo à Fiscalização decidir, por escrito, a interpretação aplicável.
Os materiais e equipamentos a serem empregados, assim como a mão de obra, deverão ser de primeira qualidade, novos, adequados ao uso permanente em ambiente aquático e às intempéries, objetivando a obtenção de acabamento esmerado, a durabilidade da instalação e a segurança de seus usuários e do patrimônio público.
Nenhuma alteração nas especificações constantes deste memorial poderá ser feita sem autorização prévia e por escrito da Fiscalização, que poderá impugnar, suspender ou determinar o refazimento de qualquer serviço executado em desacordo com o aqui descrito, sem qualquer ônus para a Contratante.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução de todos os serviços, a Contratada deverá observar rigorosamente as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as Normas Regulamentadoras (NRs) e as demais normas técnicas e legais aplicáveis, citadas ou não neste instrumento.
Todos os detalhes constantes do projeto executivo e não mencionados neste memorial, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes do projeto, serão interpretados como parte integrante do objeto contratado.
A Fiscalização poderá impugnar, a qualquer tempo, qualquer serviço executado em desacordo com o projeto e com as presentes especificações, cabendo à Contratada a correção sem ônus para a Contratante e sem prejuízo de eventuais sanções contratuais.
A empresa licitante/Contratada deverá realizar visita técnica prévia ao local de execução dos serviços, a fim de tomar pleno conhecimento das condições do lago artificial existente – dimensões, profundidade, estado de conservação da impermeabilização/revestimento, pontos de drenagem, nível d’água e disponibilidade de energia elétrica no entorno – e das demais condicionantes locais. Não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento das condições de execução como justificativa para pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, aditivos de prazo ou de valor.
A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão de obra, o transporte e tudo o mais que for necessário para a execução, a conclusão, o funcionamento pleno e a manutenção inicial dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários, ainda que não expressamente relacionados neste memorial, desde que indispensáveis à perfeita execução e ao funcionamento do objeto contratado.
Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e compatíveis com uso permanente em ambiente aquático e externo, devendo ser submetidos à aprovação prévia da Fiscalização, inclusive mediante apresentação de fichas técnicas, certificados de ensaio ou amostras, quando solicitado.
A equipe técnica da Contratada deverá ser composta por profissionais especializados e devidamente habilitados para as diversas atividades necessárias à execução da obra, incluindo profissional habilitado em instalações elétricas (NR-10) e, quando aplicável, profissional apto a serviços em ambiente aquático/submerso.
A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, sempre que entender benéfico ao regular desenvolvimento dos trabalhos ou à segurança da execução.
A Contratada responsabilizar-se-á integralmente por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços, ou em consequência destes, à estrutura do lago, ao seu sistema de impermeabilização, ao mobiliário urbano, ao paisagismo e a terceiros, arcando exclusivamente com os prejuízos e reparos decorrentes, sem qualquer ônus para a Contratante.
A empresa Contratada deverá apresentar Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do(s) profissional(is) responsável(is) pela elaboração do projeto executivo e pela execução dos serviços, antes do início dos trabalhos.
Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas relativas à regularização dos serviços junto ao CREA/CAU, à concessionária local de energia elétrica (CEMIG) e a outros órgãos eventualmente competentes, quando aplicável.
Durante toda a execução, a área de trabalho deverá permanecer isolada e sinalizada, preservando a segurança de pedestres e frequentadores da praça, por se tratar de logradouro público de uso e circulação constante.
Ainda que a proposta comercial de fornecedor utilizada como referência para composição da estimativa de custos indique exclusão de rede elétrica, rede hidráulica ou obra civil complementar, cabe à Contratada, no âmbito deste memorial e do objeto licitado – “instalação completa” – a execução, o fornecimento ou a coordenação de toda rede elétrica de alimentação, infraestrutura hidráulica complementar e obra civil indispensáveis ao pleno e correto funcionamento do sistema, devendo entregar a fonte em condições de operação assistida e definitiva, sob pena de não caracterização do objeto contratado.
A Contratada deverá realizar testes, comissionamento e período de operação assistida antes do aceite definitivo dos serviços, bem como treinamento da equipe técnica municipal responsável pela operação e manutenção futura do equipamento.
Ao final da obra, a Contratada deverá entregar manual de operação e manutenção do sistema e projeto “as built”, em língua portuguesa.
A Contratante manterá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços, sem que isso reduza ou exclua a responsabilidade técnica e civil da Contratada.

V – NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS APLICÁVEIS
Sem prejuízo de outras normas específicas eventualmente aplicáveis, deverão ser observadas, no que couber:
Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), especialmente quanto à responsabilidade por solidez e segurança da obra (art. 618);
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;
NBR IEC 60598 – Luminárias (requisitos particulares e grau de proteção);
NR-6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI);
NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
NR-18 – Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;
Normas técnicas da concessionária local de energia elétrica (CEMIG) para eventual ponto de alimentação;
Legislação ambiental municipal, estadual e federal aplicável à manutenção de corpos d’água artificiais em área urbana.

VI – DO PROJETO E DOS SERVIÇOS
Projeto executivo hidráulico do sistema de recalque, jatos e filtragem;
Projeto executivo elétrico de alimentação, comando e iluminação subaquática;
Projeto de automação e programação dos efeitos (fonte interativa);
Compatibilização de todos os projetos com a estrutura do lago existente e com o entorno da praça;
Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos profissionais responsáveis pelos projetos e pela execução.
Todos os projetos deverão ser submetidos à análise e aprovação prévia da Fiscalização antes do início da execução dos serviços correspondentes.

VII – DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ETAPAS E SERVIÇOS
A descrição a seguir acompanha a composição de itens constante da planilha orçamentária de referência do processo, servindo este memorial como documento técnico vinculante quanto à qualidade de execução, aos materiais admitidos e às responsabilidades da Contratada, independentemente de eventuais valores, prazos de validade, condições de pagamento ou garantia comercial constantes de propostas de fornecedores utilizadas exclusivamente como parâmetro de composição de custos.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 – Mobilização e organização do canteiro de apoio
A Contratada deverá mobilizar equipe técnica, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, mantendo a área de trabalho organizada, limpa e sinalizada durante toda a obra, evitando transtornos aos frequentadores da praça.
1.2 – Isolamento, sinalização e proteção da área de trabalho
Deverá ser executado o isolamento físico da área de intervenção no entorno do lago, com tapumes, fitas zebradas, cones e placas de sinalização, garantindo a segurança de pedestres e frequentadores, tratando-se de logradouro público de uso e circulação constante. A sinalização deverá permanecer durante todo o período de execução, sendo removida somente após a conclusão dos serviços e liberação da área pela Fiscalização.
1.3 – Vistoria e levantamento das condições existentes do lago
Previamente ao início dos serviços, a Contratada deverá proceder ao levantamento detalhado das condições físicas do lago artificial existente (dimensões, profundidade, estado de conservação da impermeabilização/revestimento, pontos de drenagem e nível d’água), registrando por meio de relatório fotográfico a situação encontrada, de modo a resguardar ambas as partes quanto a eventuais danos preexistentes ou supervenientes à execução.
1.4 – Anel tubular em aço inox (fornecimento e instalação)
Fornecimento e instalação de anel tubular confeccionado em aço inoxidável, dimensionado conforme projeto executivo, destinado a receber e distribuir os jatos periféricos e integrar a rede hidráulica de recalque. O anel deverá ser fixado de forma estável e nivelada no leito do lago, com vedações adequadas nas conexões, de modo a evitar vazamentos, sendo obrigatória a utilização de material resistente à corrosão e à exposição permanente à água, garantindo durabilidade e ausência de oxidação.

2 – SISTEMA DE RECALQUE (MOTOBOMBAS)
2.1 – Motobombas centrífugas submersíveis de 5cv (jato central / jato sólido)
Fornecimento e instalação de motobombas centrífugas submersíveis, destinadas à alimentação do jato central (jato garboso) e dos jatos sólidos articulados, com grau de proteção mínimo IP68, cabos elétricos submersíveis antichama e comprimento compatível com o projeto, dotadas de proteção térmica integrada. A instalação deverá prever fixação estável no fundo do lago, isenta de vibrações e deslocamentos, com sistema de ancoragem que permita manutenção e eventual remoção sem necessidade de esvaziamento total do espelho d’água.
2.2 – Motobombas centrífugas submersíveis de 3cv (anel tubular)
Fornecimento e instalação de motobombas centrífugas submersíveis destinadas à alimentação do anel tubular e dos jatos periféricos, observadas as mesmas exigências técnicas de grau de proteção, cabeamento, proteção térmica e fixação descritas no item anterior.
Toda a instalação elétrica submersa deverá ser executada por profissional habilitado, com observância rigorosa da NR-10, aterramento individual dos equipamentos e proteção por dispositivo diferencial residual (DR) de alta sensibilidade, de modo a eliminar riscos de choque elétrico aos usuários da praça e aos operadores do sistema.

3 – SISTEMA DE FILTRAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUA
3.1 – Filtro de sucção
Dispositivo instalado no ponto de captação, com a finalidade de reter sólidos grosseiros (folhas, detritos), impedindo a obstrução e o desgaste prematuro das motobombas, devendo permitir fácil acesso para limpeza periódica pela equipe de manutenção.
3.2 – Filtro
Filtro principal do sistema, dimensionado para a vazão total recalcada, destinado à retenção de partículas em suspensão, contribuindo para a manutenção da limpidez da água e a preservação estética do espelho d’água.
3.3 – Motobomba de pré-filtro
Motobomba complementar dedicada à circulação de água através do sistema de filtragem, independente das motobombas responsáveis pelos jatos, garantindo tratamento contínuo da água sem interferir na pressão e no efeito visual dos jatos.
3.4 – Dispositivo de aspiração
Ponto de sucção da água a ser tratada, instalado em posição estratégica do lago para otimizar a circulação e evitar zonas de estagnação, propícias à proliferação de algas, odores e vetores.
3.5 – Dispositivo de retorno
Ponto de devolução da água filtrada ao lago, posicionado de forma a garantir a homogeneização da circulação hídrica no espelho d’água.
3.6 – Controlador de nível máximo
Dispositivo eletrônico de segurança que interrompe automaticamente o abastecimento/reposição de água ao ser atingido o nível máximo pré-estabelecido, prevenindo transbordamentos e desperdício de água potável.
3.7 – Controlador de nível mínimo
Dispositivo eletrônico de segurança que interrompe automaticamente o funcionamento das motobombas quando o nível d’água atingir o mínimo operacional, evitando o funcionamento a seco dos equipamentos e a consequente queima dos motores.
Todo o sistema de filtragem e controle de nível deverá ser integrado ao quadro de comando, permitindo monitoramento e atuação automática, reduzindo a necessidade de intervenção manual e os riscos operacionais dela decorrentes. A Contratada deverá comprovar, mediante testes acompanhados pela Fiscalização, o correto funcionamento de todos os controladores antes do aceite definitivo dos serviços.

4 – SISTEMA DE JATOS E EFEITOS CÊNICOS
4.1 – Jato sólido articulado inox 1.1/2" (5 unidades) e 4.2 – Jato sólido articulado inox 1" (14 unidades)
Fornecimento e instalação de jatos sólidos articulados, confeccionados em aço inoxidável, com sistema de ajuste manual de ângulo e vazão, permitindo a definição da melhor configuração estética do efeito. Os jatos deverão ser fixados de forma segura e estável ao anel tubular e aos demais pontos previstos em projeto, com vedação adequada nas conexões hidráulicas, de modo a evitar vazamentos e perda de pressão no sistema.
4.3 – Jato garboso central – altura aproximada de 5 a 8 metros (1 unidade)
Fornecimento e instalação do jato central de maior porte, elemento de destaque visual do conjunto, com altura de lançamento d’água entre 5 (cinco) e 8 (oito) metros. Em razão do porte e da vazão exigida, a fixação deverá ser reforçada e compatível com os esforços hidráulicos gerados, cabendo à Contratada apresentar especificação técnica do fabricante e, se necessário, memorial de cálculo que comprove a estabilidade e a segurança da instalação, inclusive quanto à ação de ventos sobre a coluna d’água projetada, de modo a evitar respingos excessivos fora do espelho do lago e para fora da área da praça.

5 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E AUTOMAÇÃO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS)
5.1 – Quadro de comando (1 unidade)
Fornecimento e instalação de quadro de comando elétrico, responsável pelo acionamento, proteção e automação de todo o sistema (motobombas, projetores de LED, controladora e dispositivos de segurança). Deverá ser dotado de disjuntores individuais por circuito, dispositivo DR de alta sensibilidade, aterramento, sinalização e identificação de todos os circuitos, além de proteção contra intempéries (grau de proteção mínimo IP65), tendo em vista sua instalação em ambiente externo. O quadro deverá ser instalado em local de fácil acesso para manutenção, porém protegido contra acesso de pessoas não autorizadas, especialmente por se tratar de espaço público.
5.2 – Projetor LED RGB subaquático (23 unidades)
Fornecimento e instalação de projetores de LED coloridos (RGB), com grau de proteção mínimo IP68, próprios para imersão permanente, fixados em suportes específicos junto aos jatos e ao anel tubular, de modo a proporcionar a iluminação cênica interativa do conjunto. A fiação de alimentação deverá ser individualizada, antichama, protegida por eletroduto adequado ao ambiente úmido, com todas as conexões executadas em caixas estanques, vedadas e testadas quanto à estanqueidade antes da submersão definitiva.
5.3 – Controladora LED (1 unidade)
Equipamento responsável pela programação e sincronismo dos efeitos de iluminação e, quando aplicável, dos jatos d’água, permitindo a criação de sequências coreografadas próprias de fonte interativa. A Contratada deverá fornecer treinamento à equipe técnica indicada pela Prefeitura para operação e programação básica dos efeitos, bem como manual de instruções em língua portuguesa.
5.4 – Sistema de refrigeração da casa de máquinas (1 unidade)
Fornecimento e instalação de sistema de ventilação/refrigeração para o abrigo técnico (casa de máquinas), destinado a dissipar o calor gerado pelo quadro de comando, controladora e demais equipamentos eletrônicos, prevenindo superaquecimento, falhas prematuras e riscos de incêndio.
5.5 – Suporte em aço inox (23 unidades)
Fornecimento e instalação de suportes em aço inoxidável para fixação dos projetores de LED, dimensionados e posicionados conforme projeto executivo, garantindo estabilidade, correto direcionamento do facho de luz e resistência à corrosão pela exposição permanente à água.
Toda a instalação elétrica submersa e de superfície deverá obedecer rigorosamente à NBR 5410 e à NR-10, sendo vedado o uso de materiais, conexões ou componentes elétricos sem certificação e grau de proteção compatíveis com o ambiente aquático e externo, cabendo à Contratada a responsabilidade técnica integral quanto à segurança elétrica de toda a instalação.

6 – MATERIAL, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E PROJETO EXECUTIVO
6.1 – Mão de obra de instalação
A Contratada deverá disponibilizar equipe técnica qualificada e em número suficiente para a execução de todos os serviços descritos neste memorial dentro do prazo contratual, incluindo profissionais habilitados para instalações elétricas (NR-10), serviços hidráulicos e, quando necessário, trabalhos em ambiente aquático, todos devidamente registrados e amparados pelos equipamentos de proteção individual e coletiva exigidos pela legislação de segurança do trabalho.
6.2 – Transporte dos equipamentos
Fornecimento do transporte de todos os equipamentos, materiais e insumos desde a origem até o local de instalação, cabendo à Contratada garantir o correto acondicionamento e manuseio, de forma a evitar avarias, sendo de sua exclusiva responsabilidade a substituição de qualquer item recebido com defeito ou dano decorrente do transporte, sem qualquer ônus para a Contratante.
6.3 – Projeto executivo
Elaboração do projeto executivo completo do sistema (hidráulico, elétrico e de automação), com Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do(s) profissional(is) habilitado(s), a ser submetido à análise e aprovação da Fiscalização previamente ao início da execução dos serviços, com posterior entrega do projeto “as built” ao término da obra.

VIII – TESTES, COMISSIONAMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS
Concluída a instalação, a Contratada deverá proceder aos testes de estanqueidade das tubulações e conexões, de isolamento e aterramento das instalações elétricas e de funcionamento integrado de motobombas, filtragem, jatos, iluminação e automação, na presença da Fiscalização.
Deverá ser cumprido período de operação assistida de, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos, contados do término da instalação, durante o qual a Contratada permanecerá responsável pelo acompanhamento do funcionamento do sistema, pela correção de eventuais falhas e pelo ajuste fino da regulagem dos jatos e da iluminação, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.
O aceite definitivo dos serviços somente será formalizado após a verificação do pleno funcionamento de todos os sistemas, a entrega da documentação técnica completa (ART/RRT, projeto “as built” e manual de operação e manutenção) e a realização do treinamento da equipe técnica municipal responsável pela operação futura do equipamento.
A Fiscalização poderá recusar o recebimento dos serviços, no todo ou em parte, sempre que constatada divergência em relação ao projeto, a este memorial descritivo ou às normas técnicas aplicáveis, cabendo à Contratada, sem ônus para a Contratante, promover as correções necessárias no prazo determinado pela Fiscalização.

IX – SEGURANÇA DO TRABALHO E PROTEÇÃO AMBIENTAL
A Contratada deverá observar rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego pertinentes à execução dos serviços, especialmente quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) e à segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR-10).
Deverá ser mantida sinalização de segurança permanente durante toda a execução, especialmente por se tratar de área de grande circulação de pedestres, idosos e crianças, dada a natureza pública e recreativa do local.
Fica vedado o descarte de resíduos, materiais de escavação, embalagens ou qualquer resíduo de obra no lago ou em suas margens, devendo a Contratada providenciar a destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados, em conformidade com a legislação ambiental vigente.
A Contratada deverá adotar todas as precauções necessárias à preservação da fauna e flora eventualmente existentes no lago e em seu entorno, evitando danos ao ambiente local durante a execução dos serviços.

X – RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CIVIL DA CONTRATADA
A Contratada responde, nos termos do art. 618 do Código Civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, bem como pelos vícios ou defeitos de execução que vierem a ser constatados, independentemente de eventual garantia comercial oferecida sobre equipamentos e componentes fornecidos por terceiros.
Todos os profissionais responsáveis pelos projetos e pela execução dos serviços deverão possuir a devida habilitação e registro no respectivo Conselho de Classe (CREA/CAU), com a competente Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) recolhida antes do início dos serviços e apresentada à Fiscalização.
A Contratada é integral e exclusivamente responsável, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução dos serviços objeto deste memorial, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pela Contratante.
O presente memorial descritivo, o projeto executivo e as normas técnicas aplicáveis integram o instrumento contratual para todos os fins, prevalecendo suas disposições sobre quaisquer informações constantes de propostas comerciais de fornecedores eventualmente utilizadas como referência para composição da estimativa de custos, especialmente quanto à definição do escopo e à responsabilidade pela entrega do sistema em pleno funcionamento.

XI – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este memorial descritivo tem caráter técnico e vinculante para a execução dos serviços de instalação completa da fonte luminosa interativa em lago artificial já existente na Praça dos Trabalhadores (“Sapolândia”), devendo ser interpretado em conjunto com o projeto executivo, o edital, o contrato administrativo e a legislação aplicável.
Quaisquer dúvidas de interpretação ou omissões deste memorial deverão ser dirimidas pela Fiscalização, previamente à execução do serviço correspondente, sempre em favor da solução tecnicamente mais adequada, segura e durável, e nunca em prejuízo do interesse público.
Ao aceitar os termos deste memorial e apresentar sua proposta, a empresa licitante declara ter pleno conhecimento das condições de execução, comprometendo-se a executar os serviços com zelo, qualidade técnica e dentro das melhores práticas de engenharia, de modo a entregar ao Município de Dores do Indaiá/MG uma instalação funcional, segura e duradoura.




Dores do Indaiá, 06 de julho de 2026
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